**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**КТЕЙНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКИЙ РАЙОН**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2012 № 28 сл. Кутейниково

О порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах территории муниципального образования «Кутейниковское сельское поселение», муниципальных организациях и учреждениях Кутейниковского сельского поселения

В соответствии со [статьей 16](consultantplus://offline/ref=9D75A7EB353FBDB9064712A7F07C55837BFCD1FA7CD60279943FB7EBA9995DB17EBEA825117D9D3Ez7I6M) Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [статьями 19](consultantplus://offline/ref=9D75A7EB353FBDB9064712A7F07C55837BFCD2F97DD60279943FB7EBA9995DB17EBEA82610z7I5M), [21](consultantplus://offline/ref=9D75A7EB353FBDB9064712A7F07C55837BFCD2F97DD60279943FB7EBA9995DB17EBEA825117D9E3Az7I6M), [25](consultantplus://offline/ref=9D75A7EB353FBDB9064712A7F07C55837BFCD2F97DD60279943FB7EBA9995DB17EBEA825117D9E31z7I1M) Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", [статьей 60](consultantplus://offline/ref=9D75A7EB353FBDB9064712A7F07C55837DF6D5F475DE5F739C66BBE9AE9602A679F7A42411789Bz3ICM) Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Уставом муниципального образования "Кутейниковское сельское поселение"

**ПОСТАНОВЛЯЮ**:

1. Утвердить [Положение](consultantplus://offline/ref=9D75A7EB353FBDB906470CAAE6100A867CF58DF07FD50F2BC160ECB6FE9057E639F1F16755709D39713760zCIEM) о порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования "Кутейниковское сельское поселение", муниципальных организациях и учреждениях Кутейниковского сельского поселения (приложение N 1).

2. С целью реализации первичных мер пожарной безопасности и требований пожарной безопасности, ответственным должностным лицам Администрации Кутейниковского сельского поселения, руководителям муниципальных предприятий и учреждений Кутейниковского сельского поселения (далее - муниципальные организации):

2.1. Согласовывать разрабатываемые Главным управлением МЧС России по Ростовской области и подведомственными ему учреждениями порядок и сроки проведения пожарно-тактических учений, занятий с отработкой планов эвакуации, включая вопросы проведения противопожарной пропаганды.

2.2. Представлять по запросам Главного управления МЧС России по Ростовской области, подведомственных ему учреждений сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в муниципальных организациях Кутейниковского сельского поселения, в том числе о произошедших на их территориях пожарах и их последствиях.

3. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих содержание и эксплуатацию систем и сетей наружного водоснабжения:

3.1. По согласованным графикам обеспечивать проведение сезонных осмотров систем и источников наружного противопожарного водоснабжения подразделениями пожарной охраны в соответствии с их районами выезда.

3.2. Привлекать полномочных представителей Федеральной противопожарной службы по Ростовской области к осмотрам источников наружного противопожарного водоснабжения законченных строительством (реконструкцией) зданий, сооружений с целью установления возможности их использования для тушения пожаров.

4. С целью обеспечения необходимых условий для успешной деятельности добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных:

4.1. Утвердить [Положение](consultantplus://offline/ref=9D75A7EB353FBDB906470CAAE6100A867CF58DF07FD50F2BC160ECB6FE9057E639F1F16755709D39713665zCI8M) о добровольной пожарной охране и деятельности добровольных пожарных муниципального образования "Кутейниковское сельское поселение" согласно приложению N 2.

4.2. Ответственным должностным лицам Администрации Кутейниковского сельского поселения:

4.2.1. Обеспечить деятельность добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, в соответствии с Положением о добровольной пожарной охране и деятельности добровольных пожарных муниципального образования "Кутейниковское сельское поселение".

4.2.2. При осуществлении закупок для муниципальных нужд своевременно планировать и включать в реестр муниципальных закупок средства на приобретение пожарно-технического оборудования и снаряжения, необходимого для деятельности подразделений добровольной пожарной охраны (муниципальной пожарной охраны в случае ее создания).

4.2.3. Разработать и представить на утверждение:

а) график выполнения добровольными пожарными социально значимых работ по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;

4.3. Утвердить рекомендованный [перечень](consultantplus://offline/ref=9D75A7EB353FBDB906470CAAE6100A867CF58DF07FD50F2BC160ECB6FE9057E639F1F16755709D39713563zCI8M) социально значимых работ по обеспечению первичных мер пожарной безопасности муниципального образования "Кутейниковское сельское поселение" согласно приложению N 3.

4.4. Рекомендовать добровольным пожарным:

- проходить повышение квалификации таким образом, чтобы все добровольные пожарные не менее одного раза в квартал практически отрабатывали действия по тушению пожаров;

- участвовать в пожарно-тактических учениях (занятиях), проводимых государственными учреждениями федеральной противопожарной службы.

5. Основными направлениями работы по противопожарной пропаганде и агитации считать:

5.1. Работу с населением по месту жительства путем проведения сходов, собраний, индивидуальных бесед.

5.2. Привлечение к работе общественных объединений.

5.3. Использование средств наружной рекламы (включая рекламу на транспорте).

5.4. Размещение материалов по противопожарной пропаганде в средствах массовой информации, на информационных стендах.

6. Обучение работников муниципальных организаций, населения (и лиц, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях на территории Кутейниковского сельского поселения) мерам пожарной безопасности осуществлять в соответствии с порядком, установленным федеральными и областными нормативными правовыми актами.

7. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории муниципального образования «Кутейниковское сельское поселение»:

7.1. Разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.

7.2. Проводить противопожарную пропаганду, а также обучение работников мерам пожарной безопасности.

7.3. Содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

7.4. Согласовывать порядок и сроки проведения пожарно-тактических учений, занятий, проводимых государственными учреждениями федеральной противопожарной службы, подразделениями добровольной пожарной охраны в муниципальных организациях.

7.5. Создавать и организовывать деятельность подразделений пожарной охраны соответствующего вида.

7.6. Оказывать содействие добровольным пожарным.

8. Утвердить:

образец локального [акта](consultantplus://offline/ref=9D75A7EB353FBDB906470CAAE6100A867CF58DF07FD50F2BC160ECB6FE9057E639F1F16755709D39713562zCI7M) муниципальной организации по обеспечению пожарной безопасности согласно приложению N 4 к настоящему постановлению;

основные [требования](consultantplus://offline/ref=9D75A7EB353FBDB906470CAAE6100A867CF58DF07FD50F2BC160ECB6FE9057E639F1F16755709D39713F64zCIBM) к видам, содержанию и изложению инструкций (положений) о мерах пожарной безопасности в муниципальных организациях согласно приложению N 5 к настоящему постановлению;

рекомендованный [перечень](consultantplus://offline/ref=9D75A7EB353FBDB906470CAAE6100A867CF58DF07FD50F2BC160ECB6FE9057E639F1F16755709D39713F61zCIBM) первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности граждан, согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.

9. Признать утратившими силу постановления Администрации Кутейниковского сельского поселения от 27.06.2006 года № 98 «О создании и организации деятельности добровольной пожарной охраны, порядок её взаимодействия с другими видами пожарной охраны», от 26.11.2009 года № 34 «О порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Кутейниковского сельского поселения, в муниципальных организациях и учреждениях Кутейниковского сельского поселения»

9. Постановление вступает в силу со дня его обнародования на информационных стендах.

10. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Кутейниковского

сельского поселения Н.Н. Лихачевская

Приложение N 1

к постановлению Администрации

Кутейниковского сельского поселения

от «20»06. 2012 N 28

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КУТЕЙНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ", В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И

УЧРЕЖДЕНИЯХ КУТЕЙНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок деятельности по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования "Кутейниковское сельское поселение", в том числе при осуществлении градостроительной и иной хозяйственной деятельности на земельных участках на территории муниципального образования Кутейниковское сельское поселение.

1.2. Требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ростовской области, нормативными документами по пожарной безопасности, уполномоченным федеральным государственным органом, органом управления противопожарной службы Ростовской области.

1.3. Меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

Первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

Перечень требований пожарной безопасности, реализация которых является первичными мерами пожарной безопасности, разрабатывается и утверждается в соответствии с [пунктом 1.2](consultantplus://offline/ref=9D75A7EB353FBDB906470CAAE6100A867CF58DF07FD50F2BC160ECB6FE9057E639F1F16755709D39713760zCIDM) настоящего Положения.

1.4. Первичные меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ростовской области, федеральными и областными нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений.

1.5. Разработка и реализация первичных мер пожарной безопасности для организаций, а также зданий, сооружений, в том числе при их проектировании, должны в обязательном порядке предусматривать решения, обеспечивающие эвакуацию людей при пожарах.

1.6. Деятельность по обеспечению первичных мер пожарной безопасности осуществляется Администрацией Кутейниковского сельского поселения, муниципальными организациями и учреждениями Кутейниковского сельского поселения (далее - муниципальные организации), членами подразделений добровольной пожарной охраны и гражданами в соответствии с требованиями пожарной безопасности, установленными федеральными и областными нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основании обязательных для исполнения предписаний органов государственного пожарного надзора по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

**2. Деятельность должностных лиц Администрации Кутейниковского сельского поселения и руководителей муниципальных организаций и учреждений Кутейниковского сельского поселения по обеспечению первичных мер пожарной безопасности**

Глава Кутейниковского сельского поселения, уполномоченные им должностные лица Администрации Кутейниковского сельского поселения, руководители муниципальных организаций и учреждений Кутейниковского сельского поселения:

2.1. Организуют и контролируют деятельность по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, направленную на выполнение требований пожарной безопасности на территории муниципального образования «Кутейниковское сельское поселение», в зданиях и сооружениях муниципальных организаций и учреждениях Кутейниковского сельского поселения.

2.2. При необходимости участвуют в работе заседаний Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Кутейниковского сельского поселения, выполняют ее решения, вносят предложения на ее заседания.

2.3. Осуществляют размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности для муниципальных нужд муниципального образования «Кутейниковское сельское поселение» в соответствии с Порядком финансирования из бюджета муниципального образования "Кутейниковское сельское поселение" расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности ([приложения N 1](consultantplus://offline/ref=9D75A7EB353FBDB906470CAAE6100A867CF58DF07FD50F2BC160ECB6FE9057E639F1F16755709D39713762zCI9M), [2](consultantplus://offline/ref=9D75A7EB353FBDB906470CAAE6100A867CF58DF07FD50F2BC160ECB6FE9057E639F1F16755709D3971376DzCI9M) к настоящему Положению).

2.4. По согласованию с территориальным подразделением государственного пожарного надзора определяют перечни первичных мер пожарной безопасности для муниципальных организаций, рассчитывают объемы бюджетных и внебюджетных средств, необходимых для реализации первичных мер пожарной безопасности.

2.5. Организуют в порядке, установленном федеральными и областными нормативными правовыми актами, обучение работников Администрации Кутейниковского сельского поселения, муниципальных организаций мерам пожарной безопасности.

2.6. Согласовывают разрабатываемые государственным учреждением Федеральной противопожарной службы по Ростовской области порядок и сроки проведения пожарно-тактических учений, занятий с отработкой планов эвакуации на объектах муниципальных организаций, включая вопросы противопожарной пропаганды.

2.7. Предоставляют по запросам территориального подразделения Государственного пожарного надзора, государственного учреждения Федеральной противопожарной службы по Ростовской области сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в муниципальных организациях, в том числе о произошедших на их территориях пожарах и их последствиях.

2.8. Осуществляют взаимодействие по вопросам профилактики пожаров с контрольными и надзорными органами на основании соответствующих соглашений.

2.9. Организуют и проводят противопожарную пропаганду в муниципальных организациях. При этом:

организуют информирование работников муниципальной организации о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности;

содействуют изданию и распространению специальной литературы, размещению технических средств информационного характера с тематикой, направленной на обеспечение пожарной безопасности, на зданиях, сооружениях, земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования "Кутейниковское сельское поселение";

участвуют в организации тематических выставок, смотров, конкурсов и конференций;

привлекают к деятельности по осуществлению противопожарной пропаганды организации и граждан.

Приложение N 1

к Порядку обеспечения первичных мер

пожарной безопасности на территории

муниципального образования

"Кутейниковское сельское поселение",

в муниципальных организациях и учреждениях

Кутейниковского сельского поселения

ПОРЯДОК

ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КУТЕЙНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" РАСХОДОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Муниципальными заказчиками при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности за счет средств бюджета муниципального образования "Кутейниковское сельское поселение" выступают получатели бюджетных средств.

2. С целью обеспечения первичных мер пожарной безопасности главные распорядители бюджетных средств при формировании сметных расходов на будущий финансовый год и с учетом предложений получателей бюджетных средств о потребности в товарах и услугах в области пожарной безопасности составляют перечни первичных мер пожарной безопасности, требующих финансовых затрат.

3. Перечни первичных мер пожарной безопасности утверждаются руководителем главного распорядителя бюджетных средств и согласовываются с территориальным подразделением Государственного пожарного надзора, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на очередной финансовый год.

В течение финансового года допускается изменение перечней первичных мер пожарной безопасности в связи с изменением действующего законодательства, образованием экономии средств, возникновением необходимости в выполнении дополнительных неотложных мероприятий и в других случаях в пределах утвержденной суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете муниципального образования "Кутейниковское сельское поселение" на текущий финансовый год.

4. На основании утвержденных перечней первичных мер пожарной безопасности муниципальный заказчик заключает договоры по реализации мер пожарной безопасности в пределах сумм, предусмотренных в указанных перечнях на их выполнение. Заключение договоров осуществляется в соответствии с установленным действующим законодательством порядком размещения заказов для муниципальных нужд. В договорах указываются объемы выполнения работ (оказания услуг), поставки товаров, их стоимость, порядок оплаты и сроки выполнения работ (услуг), поставки товаров, ответственность за неисполнение сторонами предусмотренных договором обязательств и другие условия в соответствии с действующим законодательством.

5. Финансирование мер пожарной безопасности из местного бюджета осуществляется в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на очередной финансовый год в соответствии с порядком исполнения местного бюджета.

6. Муниципальный заказчик после получения денежных средств из бюджета муниципального образования "Кутейниковское сельское поселение" в течение двух рабочих дней осуществляет оплату выполненных работ (услуг), поставленных товаров на основании представленных ему исполнителями (подрядчиками, поставщиками) актов приемки выполненных работ (услуг), поставленных товаров либо иных документов, подтверждающих выполнение ими работ (услуг), поставку товаров, их стоимость, а также счетов на оплату стоимости выполненных работ (услуг), поставленных товаров.

7. Муниципальные заказчики несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных из бюджета муниципального образования "Кутейниковское сельское поселение" средств и своевременное представление отчетности в соответствии с действующим законодательством РФ.

Приложение N 2

к Порядку обеспечения первичных мер

пожарной безопасности на территории

муниципального образования

"Кутейниковское сельское поселение",

в муниципальных организациях

и учреждениях Кутейниковского сельского поселения

ПОКАЗАТЕЛИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КУТЕЙНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятие | Обоснование принимаемых решений |
| Противопожарные мероприятия по территориям муниципального образования | | |
| 1. | Обеспеченность проездами с твердым покрытием | СНиП 2.07.01-89\* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" |
| 2. | Обеспеченность источника- ми наружного противопожарного водоснабжения и содержание их в исправном состоянии | СНиП 2.04.02-84\* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в РФ".  СП 8.13130.2009 "Система противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" |
| 3. | Обеспечение населенных пунктов и объектов телефонной или радиосвязью | ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в РФ" |
| Противопожарные мероприятия по зданиям и сооружениям, в которых размещены организации (учреждения), финансируемые за счет средств местных бюджетов | | |
| 1. | Обеспечение первичными средствами пожаротушения | СП 9.13130.2009 "Техника пожарная. Огнетушители. Требования эксплуатации". ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в РФ" |
| 1. | Обеспечение внутреннего противопожарного водопровода и содержание его в исправном состоянии (обслуживание) | СНиП 2.04.01-85\* "Внутренний водопровод и канализация зданий". ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в РФ" |
| 2. | Обеспечение автоматическими системами обнаружения пожара и содержание их в работоспособном состоянии (обслуживание) | НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией".  ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в РФ" |
| 3. | Обеспечение автоматическими системами тушения пожара и содержание их в работоспособном состоянии (обслуживание) | НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией".  ПБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в РФ" |
| 4. | Обеспечение средствами автоматического оповещения о пожаре и содержание их в работоспособном состоянии (обслуживание) | НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией".  ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в РФ".  СП 3.13130.2009 "Система противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" |
| 5. | Обеспечение средствами противодымной защиты (системы дымоудаления, подпора воздуха при пожаре и т.п.) и содержание  их в работоспособном состоянии (обслуживание) | НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией".  ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в РФ" |
| 6. | Проведение работ по огнезащитной обработке конструкций | СНиП 21-01-97\* "Пожарная безопасность зданий и сооружений".  ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в РФ" |
| Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, проводимые в муниципальных образованиях | | |
| 1. | Обучение населения мерам пожарной безопасности | Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".  ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в РФ" |
| 2. | Противопожарная пропаганда | Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" |
| 3. | Создание и содержание добровольных пожарных дружин в населенных пунктах и организациях | Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" |

Приложение N 2

к постановлению Администрации

Кутейниковского сельского поселения от «20»06. 2012 N 28

ПОЛОЖЕНИЕ

О ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КУТЕЙНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет основы создания, подготовки, оснащения и применения подразделений добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных в населенных пунктах муниципального образования "Кутейниковское сельское поселение".

1.2. Добровольная пожарная охрана - форма участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности.

Участие в добровольной пожарной охране является формой социально значимых работ, устанавливаемых органами местного самоуправления муниципального образования "Кутейниковское сельское поселение".

1.3. Добровольный пожарный - физическое лицо, являющееся членом или участником общественного объединения пожарной охраны и принимающее на безвозмездной основе участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.

Добровольные пожарные могут создавать общественные объединения в порядке, установленном федеральным законодательством, в целях представления и защиты общих интересов граждан в сфере обеспечения пожарной безопасности в местах проживания.

1.4. Подразделения добровольной пожарной охраны и добровольные пожарные в своей деятельности могут использовать имущество пожарно-технического назначения, первичные средства пожаротушения, оборудование, снаряжение, инструменты и материалы, средства наглядной агитации, пропаганды, необходимые для осуществления ими своей деятельности.

Вышеуказанное имущество может находиться в собственности добровольных пожарных, собственности объединений добровольных пожарных (обладающих статусом юридического лица), либо этим имуществом они могут наделяться на условиях соответствующих гражданско-правовых договоров с Администрацией Кутейниковского сельского поселения, организациями.

1.5. Правовые основы создания и деятельности подразделений добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных составляют Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=9D75A7EB353FBDB9064712A7F07C55837BFCD1FA7CD60279943FB7EBA9z9I9M) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=9D75A7EB353FBDB9064712A7F07C55837BFCD2F97DD60279943FB7EBA9z9I9M) от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", иные нормативные правовые акты федеральных и областных органов государственной власти, настоящее Положение.

1.6. Создание подразделений добровольной пожарной охраны, руководство их деятельностью и организацию проведения массово-разъяснительной работы среди населения осуществляет Глава Кутейниковского сельского поселения или уполномоченные им лица.

Свою деятельность подразделения добровольной пожарной охраны осуществляют в соответствии с графиком выполнения социально значимых работ по обеспечению первичных мер пожарной безопасности. К деятельности подразделений добровольной пожарной охраны граждане могут привлекаться в свободное от основной работы или учебы время не более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность социально значимых работ по обеспечению первичных мер пожарной безопасности не может составлять более четырех часов подряд.

Перечень социально значимых работ по обеспечению первичных мер пожарной безопасности и график их выполнения устанавливаются Главой Кутейниковского сельского поселения. К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие специальной профессиональной подготовки.

1.7. Финансовое и материально-техническое обеспечение подразделений добровольной пожарной охраны осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Кутейниковское сельское поселение" в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на очередной финансовый год.

Финансовое и материально-техническое обеспечения участия добровольных пожарных в деятельности подразделений иных видов пожарной охраны осуществляется за счет средств этих подразделений или их учредителей.

Финансовое и материально-техническое обеспечение подразделений добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных может осуществляться из других не запрещенных законодательством источников, включая безвозмездную передачу пожарно-технического оборудования от учреждений Государственной противопожарной службы (далее - ГПС).

Администрация Кутейниковского сельского поселения, организации в соответствии с действующим законодательством могут предоставлять в безвозмездное пользование подразделениям добровольной пожарной охраны и добровольным пожарным здания (помещения) и иное имущество, необходимое для осуществления их деятельности.

Граждане участвуют в деятельности подразделений добровольной пожарной охраны на безвозмездной основе.

Возмещение трудозатрат добровольным пожарным за время фактического участия в деятельности подразделений иных видов пожарной охраны по предупреждению и (или) тушению пожаров осуществляется данными подразделениями или их учредителями.

1.8. Расходы средств бюджета муниципального образования "Кутейниковское сельское поселение" на обеспечение деятельности подразделений добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных могут осуществляться по следующим направлениям:

а) расходы на приобретение, содержание и эксплуатацию движимого и недвижимого имущества пожарно-технического назначения, необходимого для обеспечения первичных мер пожарной безопасности, как части комплекса мероприятий по организации пожаротушения;

б) расходы на приобретение (изготовление) средств противопожарной пропаганды, агитации;

в) расходы на возмещение трудозатрат по тушению пожаров добровольным пожарным, привлекаемым к деятельности муниципальной пожарной охраны (если таковая создана) на основе договоров возмездного оказания услуг.

2. Задачи подразделений добровольной пожарной охраны

и добровольных пожарных

2.1. Основными задачами подразделений добровольной пожарной охраны являются:

1) осуществление профилактики пожаров;

2) спасение людей и имущества при пожарах, проведении аварийно-спасательных работ и оказание первой помощи пострадавшим;

3) участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.

2.2. В соответствии с возложенными задачами подразделения добровольной пожарной охраны осуществляют следующие основные функции:

а) контролируют соблюдение требований пожарной безопасности в Кутейниковском сельском поселении;

б) принимают участие в обучении детей дошкольного и школьного возраста, учащихся образовательных учреждений, работоспособного населения и пенсионеров мерам пожарной безопасности, а также в осуществлении их подготовки к действиям при возникновении пожара;

в) проводят противопожарную пропаганду;

г) принимают участие в службе пожарной охраны;

д) участвуют в тушении пожаров.

3. Порядок создания и организация работы подразделений

добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных

3.1. Подразделения добровольной пожарной охраны создаются постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения.

Подразделения добровольной пожарной охраны могут действовать на территории Кутейниковского сельского поселения, на части территории Кутейниковского сельского поселения, в том числе на территории организации.

3.2. В подразделения добровольной пожарной охраны принимаются на добровольных началах совершеннолетние трудоспособные граждане, проживающие на территории Кутейниковского сельского поселения. Лица, вступающие в подразделения добровольной пожарной охраны, должны подать на имя Главы Кутейниковского сельского поселения или уполномоченного им лица письменное заявление.

3.3. Отбор граждан в подразделения добровольной пожарной охраны осуществляется Администрацией Кутейниковского сельского поселения. По результатам отбора в течение 30 дней со дня подачи заявления Глава Кутейниковского сельского поселения или уполномоченное им лицо принимает решение о зачислении гражданина в состав подразделения добровольной пожарной охраны или об отказе в зачислении.

3.4. Лицо, зачисленное в состав подразделения добровольной пожарной охраны, приобретает статус добровольного пожарного и регистрируется в Реестре добровольных пожарных Кутейниковского сельского поселения.

3.5. Исключение из добровольных пожарных производится в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.6. Начальник подразделения добровольной пожарной охраны назначается Главой Кутейниковского сельского поселения или уполномоченным им лицом по согласованию с руководителем подразделения ГПС.

3.7. Начальник подразделения добровольной пожарной охраны обязан:

а) осуществлять контроль за соблюдением противопожарного режима на территории, обслуживаемой подразделением добровольной пожарной охраны;

б) наблюдать за готовностью к действию всех первичных средств пожаротушения, имеющихся на территории, обслуживаемой подразделением добровольной пожарной охраны, и не допускать использование этих средств не по прямому назначению;

в) вести разъяснительную работу среди населения территории, обслуживаемой подразделением добровольной пожарной охраны, о мерах пожарной безопасности;

г) проводить занятия с личным составом подразделения добровольной пожарной охраны;

д) информировать Главу Кутейниковского сельского поселения или уполномоченное им лицо о нарушении противопожарного режима.

3.8. При наличии достаточного числа добровольных пожарных подразделение добровольной пожарной охраны делится не менее чем на четыре дежурных караула (расчета, смены).

Дежурный караул (расчет, смену) возглавляет старший дежурного караула (расчета, смены) из числа наиболее подготовленных добровольных пожарных.

Количество, состав и старших дежурных караулов (расчетов, смен) определяет начальник подразделения добровольной пожарной охраны по согласованию с Главой Кутейниковского сельского поселения или уполномоченным им лицом.

3.9. Добровольные пожарные, участвующие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в соответствии с планом выполнения социально значимых работ, в установленные графиком дни прибывают к должностному лицу Администрации Кутейниковского сельского поселения, ответственному за обеспечение необходимых условий для деятельности подразделений добровольной пожарной охраны, с целью получения соответствующего инструктажа.

3.10. Добровольные пожарные вправе на добровольной основе участвовать в деятельности подразделений иных видов пожарной охраны. К деятельности подразделений иных видов пожарной охраны добровольных пожарных привлекает руководитель соответствующего подразделения по согласованию с Главой Кутейниковского сельского поселения или уполномоченным им лицом.

3.11. Порядок несения службы добровольными пожарными в составе подразделения иного вида пожарной охраны определяется руководителем соответствующего подразделения по согласованию с Главой Кутейниковского сельского поселения или уполномоченным им лицом исходя из необходимости обеспечения реализации в полном объеме поставленных задач.

Если дежурство добровольных пожарных осуществляется вне места дислокации подразделения пожарной охраны, привлекающего их к своей деятельности, то руководителем данного подразделения по согласованию с Главой Кутейниковского сельского поселения определяется порядок сбора добровольных пожарных и способ их доставки к месту пожара.

3.12. Если добровольные пожарные образуют общественное объединение граждан, ими самостоятельно определяется руководитель данного объединения и порядок его деятельности.

4. Обучение добровольных пожарных

4.1. Добровольные пожарные в обязательном порядке проходят обучение начальным знаниям и навыкам пожарной безопасности и обращения с первичными средствами пожаротушения. Указанное обучение осуществляет руководитель подразделения добровольной пожарной охраны или уполномоченное им лицо.

4.2. Добровольные пожарные, имеющие намерение участвовать в деятельности подразделений пожарной охраны иных видов по профилактике и (или) тушению пожаров, проходят первоначальную подготовку добровольного пожарного.

Первоначальная подготовка добровольных пожарных осуществляется, как правило, на базе подразделений Государственной противопожарной службы по программам, утвержденным департаментом противопожарной службы Ростовской области, в порядке индивидуальной профессиональной подготовки у специалистов, обладающих соответствующей квалификацией.

Добровольные пожарные также могут проходить соответствующее обучение в образовательных учреждениях федеральной противопожарной службы.

4.3. Подразделениями иных видов пожарной охраны, привлекающими добровольных пожарных к своей деятельности, организуется и осуществляется последующая подготовка добровольных пожарных с привлечением специалистов подразделений Государственной противопожарной службы.

4.4. Программа последующей подготовки добровольных пожарных утверждается руководителем подразделения Государственной противопожарной службы.

4.5. В ходе последующей подготовки добровольные пожарные должны изучить документы, регламентирующие организацию работы по предупреждению пожаров и их тушению, эксплуатации пожарной техники, а также пожарную опасность объектов и правила охраны труда.

Программа последующей подготовки должна предусматривать проведение теоретических и практических занятий, отработку нормативов пожарно-строевой подготовки для приобретения навыков по тушению пожаров.

Последующая подготовка добровольных пожарных должна планироваться таким образом, чтобы все добровольные пожарные, привлекаемые к деятельности подразделений пожарной охраны иных видов, не менее одного раза в квартал практически отработали действия по тушению пожаров с использованием имеющейся в их распоряжении пожарной техники и первичных средств пожаротушения.

4.6. Подразделения добровольной пожарной охраны в обязательном порядке привлекаются к проведению пожарно-тактических учений (занятий), осуществляемых подразделениями Государственной противопожарной службы.

4.7. Добровольным пожарным, успешно прошедшим обучение и сдавшим зачеты, выдается удостоверение "Добровольный пожарный" с указанием регистрационного номера по Реестру добровольных пожарных.

5. Права и обязанности добровольных пожарных

5.1. Добровольным пожарным предоставляется право:

1) участвовать в деятельности по обеспечению пожарной безопасности на территории, обслуживаемой подразделением добровольной пожарной охраны;

2) проникать в места распространения (возможного распространения) пожаров и их опасных факторов;

3) нести службу (дежурство) в подразделениях ГПС.

5.2. На добровольных пожарных возлагаются обязанности:

1) обладать необходимыми пожарно-техническими знаниями в объеме, предусмотренном программой первоначальной подготовки добровольных пожарных;

2) соблюдать меры пожарной безопасности;

3) выполнять требования, предъявляемые к добровольным пожарным;

4) соблюдать установленный порядок несения службы в подразделениях добровольной пожарной охраны, дисциплину и правила охраны труда;

5) осуществлять дежурство в подразделениях пожарной охраны в соответствии с графиком, утвержденным соответствующим руководителем организации по согласованию с начальником территориального государственного учреждения Федеральной противопожарной службы по Ростовской области;

6) бережно относиться к имуществу добровольной пожарной охраны, содержать в исправном состоянии пожарно-техническое вооружение и оборудование.

5.4. Права и обязанности добровольных пожарных при участии в деятельности подразделений иных видов пожарной охраны устанавливаются руководителем соответствующего подразделения.

6. Гарантии и компенсации добровольным пожарным

6.1. Имущество, необходимое добровольным пожарным для осуществления деятельности в составе подразделений добровольной пожарной охраны, предоставляется Администрацией Кутейниковского сельского поселения. Расходы и (или) убытки добровольных пожарных, связанные с использованием личного имущества и (или) денежных средств при участии в деятельности подразделений добровольной пожарной охраны, возмещаются добровольным пожарным за счет средств бюджета муниципального образования "Кутейниковское сельское поселение" в установленном законодательством порядке.

6.2. Добровольные пожарные, участвующие в деятельности подразделений иных видов пожарной охраны, имеют право на:

1) обязательную безвозмездную выдачу необходимой повседневной и специальной одежды, обуви, иного имущества, необходимого им для осуществления деятельности;

2) возмещение трудозатрат по тушению пожаров;

3) страхование от несчастных случаев на производстве (профессиональных заболеваний) в соответствии с условиями гражданско-правовых договоров, заключаемых при привлечении к деятельности подразделений пожарной охраны иных видов.

6.3. Нормативными правовыми актами собрания депутатов Кутейниковского сельского поселения добровольным пожарным могут предоставляться льготы по уплате местных налогов и сборов и иные льготы в соответствии с действующим законодательством.

6.4. Организации вправе предусматривать гарантии и компенсации для добровольных пожарных, включая дополнительные отпуска.

Приложение N 3

к постановлению Администрации Кутейниковского сельского поселения от «20»06.2012 N 28

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ РАБОТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ МЕР

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КУТЕЙНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

1. Осуществление контроля за соблюдением на территории Кутейниковского сельского поселения противопожарного режима.

2. Проведение разъяснительной работы среди населения Кутейниковского сельского поселения с целью соблюдения противопожарного режима, выполнения первичных мер пожарной безопасности.

3. Проведение противопожарной пропаганды.

4. Осуществление контроля за исправным состоянием первичных средств пожаротушения, средств автоматической противопожарной защиты, иного имущества пожарно-технического назначения, используемого в установленном порядке в деятельности подразделений добровольной пожарной охраны, и готовностью их к применению.

5. Осуществление дежурства и патрулирования в пожароопасный период, при введении особого пожароопасного режима, на пожароопасных объектах, при проведении пожароопасных работ.

6. Проверка наличия и состояния водо-источников противопожарного водоснабжения, мест хранения первичных средств пожаротушения.

7. Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при лесных пожарах на здания и сооружения населенных пунктов, расположенных в лесных массивах (устройство защитных противопожарных полос, посадка лиственных насаждений, удаление в летний период сухой растительности и другие).

8. Обеспечение своевременной очистки территорий населенных пунктов в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участков, прилегающих к жилым домам, дачным и иным постройкам, от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

9. Очистка зимой от снега и льда дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и источникам наружного противопожарного водоснабжения, используемым для целей пожаротушения.

10. Вызов подразделений Государственной противопожарной службы в случае возникновения пожара и принятие немедленных мер к спасению людей и имущества от пожара.

Приложение N 4

к постановлению Администрации

Кутейниковского сельского поселения

от «20»06.2012 N 28

ОБРАЗЕЦ ЛОКАЛЬНОГО АКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИКАЗ

\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года N \_\_\_\_\_

(наименование населенного пункта)

О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

НА ТЕРРИТОРИИ, В ЗДАНИЯХ И ПОМЕЩЕНИЯХ ОРГАНИЗАЦИИ

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=9D75A7EB353FBDB9064712A7F07C55837BFCD2F97DD60279943FB7EBA9z9I9M) от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), с целью совершенствования работы по обеспечению пожарной безопасности в организации приказываю:

1. Утвердить:

[список](consultantplus://offline/ref=9D75A7EB353FBDB906470CAAE6100A867CF58DF07FD50F2BC160ECB6FE9057E639F1F16755709D39713467zCI6M) лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности в структурных подразделениях организации (приложение N 1);

[список](consultantplus://offline/ref=9D75A7EB353FBDB906470CAAE6100A867CF58DF07FD50F2BC160ECB6FE9057E639F1F16755709D39713461zCIFM) лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности в служебных кабинетах организации (приложение N 2);

[инструкцию](consultantplus://offline/ref=9D75A7EB353FBDB906470CAAE6100A867CF58DF07FD50F2BC160ECB6FE9057E639F1F16755709D39713460zCIAM) о мерах пожарной безопасности (приложение N 3);

[памятку](consultantplus://offline/ref=9D75A7EB353FBDB906470CAAE6100A867CF58DF07FD50F2BC160ECB6FE9057E639F1F16755709D39713367zCIDM) о мерах пожарной безопасности (приложение N 4);

форму [журнала](consultantplus://offline/ref=9D75A7EB353FBDB906470CAAE6100A867CF58DF07FD50F2BC160ECB6FE9057E639F1F16755709D39713366zCIAM) учета инструктажей по пожарной безопасности (приложение N 5);

[рекомендации](consultantplus://offline/ref=9D75A7EB353FBDB906470CAAE6100A867CF58DF07FD50F2BC160ECB6FE9057E639F1F16755709D39713361zCIEM) по обучению работников организации мерам пожарной безопасности (порядок проведения противопожарных инструктажей) (приложение N 6);

[программу](consultantplus://offline/ref=9D75A7EB353FBDB906470CAAE6100A867CF58DF07FD50F2BC160ECB6FE9057E639F1F16755709D3971336DzCIAM) проведения вводного противопожарного инструктажа (приложение N 7);

[программу](consultantplus://offline/ref=9D75A7EB353FBDB906470CAAE6100A867CF58DF07FD50F2BC160ECB6FE9057E639F1F16755709D39713266zCIEM) первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте (приложение N 8);

[рекомендации](consultantplus://offline/ref=9D75A7EB353FBDB906470CAAE6100A867CF58DF07FD50F2BC160ECB6FE9057E639F1F16755709D39713263zCI8M) по обучению работников организации мерам пожарной безопасности (порядок проведения пожарно-технического минимума) (приложение N 9);

[программу](consultantplus://offline/ref=9D75A7EB353FBDB906470CAAE6100A867CF58DF07FD50F2BC160ECB6FE9057E639F1F16755709D39713165zCIEM) проведения пожарно-технического минимума для руководителей и ответственных за пожарную безопасность (приложение N 10);

[состав](consultantplus://offline/ref=9D75A7EB353FBDB906470CAAE6100A867CF58DF07FD50F2BC160ECB6FE9057E639F1F16755709D39713167zCI6M) квалификационной комиссии организации (приложение N 11);

[рекомендации](consultantplus://offline/ref=9D75A7EB353FBDB906470CAAE6100A867CF58DF07FD50F2BC160ECB6FE9057E639F1F16755709D39713166zCI6M) по содержанию первичных средств пожаротушения (приложение N 12);

[состав](consultantplus://offline/ref=9D75A7EB353FBDB906470CAAE6100A867CF58DF07FD50F2BC160ECB6FE9057E639F1F16755709D39713060zCIFM) добровольной пожарной дружины организации и табель пожарного расчета (приложение N 13);

должностную [инструкцию](consultantplus://offline/ref=9D75A7EB353FBDB906470CAAE6100A867CF58DF07FD50F2BC160ECB6FE9057E639F1F16755709D39713063zCIEM) (примерную) ответственного за пожарную безопасность организации (приложение N 14).

2. Назначить ответственным за пожарную безопасность:

организации - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(должность) (фамилия, имя, отчество)

в структурных подразделениях организации - руководителей

соответствующих подразделений (приложение N 1);

электроустановок, систем вентиляции и отопления организации -

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(должность) (фамилия, имя, отчество)

за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действиям

первичных средств пожаротушения - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(должность) (фамилия, имя, отчество)

3. Назначить ответственным за обеспечение пожарной безопасности в помещении (кабинете) организации - старшее должностное лицо в соответствующем помещении (кабинете).

4. Ответственным за пожарную безопасность: в своей работе руководствоваться инструкцией о мерах пожарной безопасности [(приложении N 3)](consultantplus://offline/ref=9D75A7EB353FBDB906470CAAE6100A867CF58DF07FD50F2BC160ECB6FE9057E639F1F16755709D39713460zCIAM), обеспечивая строгое и точное соблюдение противопожарного режима всеми работниками организации.

5. Руководителям структурных подразделений организации:

обеспечить изучение и выполнение работниками настоящего приказа;

обеспечить размещение на внутренней стороне дверных полотен кабинетов или других видных местах кабинетов памятки о мерах пожарной безопасности, таблички с указанием ответственного за обеспечение пожарной безопасности в кабинете, номера телефона вызова пожарной охраны;

осуществлять контроль за своевременным проведением противопожарных инструктажей в структурном подразделении.

6. Всем работникам организации проходить противопожарный инструктаж в соответствии с требованиями норм пожарной безопасности "Организация обучения мерам пожарной безопасности работников организаций".

Организацию противопожарного инструктажа и прием зачетов от работников организации возложить на ответственного за пожарную безопасность организации.

7. Назначить ответственным за проведение противопожарного инструктажа:

вводного - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(должность) (фамилия, имя, отчество)

первичного на рабочем месте, повторного, внепланового, целевого - руководителей структурных подразделений организации.

О результатах проведения противопожарных инструктажей делать записи в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего [(приложение N 5)](consultantplus://offline/ref=9D75A7EB353FBDB906470CAAE6100A867CF58DF07FD50F2BC160ECB6FE9057E639F1F16755709D39713366zCIAM).

8. Установить сроки, место и порядок проведения противопожарных инструктажей в соответствии с [приложением N 7](consultantplus://offline/ref=9D75A7EB353FBDB906470CAAE6100A867CF58DF07FD50F2BC160ECB6FE9057E639F1F16755709D3971336DzCIAM) к настоящему приказу.

9. Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие неудовлетворительные знания, к работе не допускаются.

10. На время отсутствия (отпуск, болезнь, командировка) работника, ответственного за обеспечение пожарной безопасности, его обязанности возлагаются на иное должностное лицо организации, имеющее соответствующую подготовку, назначенное приказом руководителя организации.

11. Ответственному за пожарную безопасность организации организовать обучение по специальной программе пожарно-технического минимума [(приложение N 10)](consultantplus://offline/ref=9D75A7EB353FBDB906470CAAE6100A867CF58DF07FD50F2BC160ECB6FE9057E639F1F16755709D39713165zCIEM) непосредственно в организации работников организации, ответственных за пожарную безопасность, в соответствии с [приложением N 9](consultantplus://offline/ref=9D75A7EB353FBDB906470CAAE6100A867CF58DF07FD50F2BC160ECB6FE9057E639F1F16755709D39713263zCI8M) к настоящему приказу.

12. Для проведения проверки знаний требований пожарной безопасности работников, прошедших обучение пожарно-техническому минимуму в организации без отрыва от производства, создать квалификационную комиссию [(приложение N 10)](consultantplus://offline/ref=9D75A7EB353FBDB906470CAAE6100A867CF58DF07FD50F2BC160ECB6FE9057E639F1F16755709D39713165zCIEM).

13. Отделу кадров организации осуществлять ежегодную сверку списков лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности в служебных кабинетах и в структурных подразделениях, вносить соответствующие изменения в настоящий приказ.

14. Для привлечения работников организации к работе по предупреждению и борьбе с пожарами в организации создать добровольную пожарную дружину [(приложение N 14)](consultantplus://offline/ref=9D75A7EB353FBDB906470CAAE6100A867CF58DF07FD50F2BC160ECB6FE9057E639F1F16755709D39713063zCIEM).

15. Общее руководство работой по обеспечению пожарной безопасности в организации и контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (имя, отчество, фамилия)

Приложение N 1

к приказу организации

от \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ N \_\_\_\_\_

СПИСОК ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ

ОРГАНИЗАЦИИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Фамилия, имя, отчество лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности | Должность | Наименование структурного подразделения, закрепленного для обеспечения пожарной безопасности |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

Приложение N 2

к приказу организации

от \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ N \_\_\_\_\_

СПИСОК ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СЛУЖЕБНЫХ КАБИНЕТАХ ОРГАНИЗАЦИИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Фамилия, имя, отчество лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности | Должность | Объекты (служебные кабинеты и иные помещения), закрепленные для обеспечения пожарной безопасности |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

Приложение N 3

к приказу организации

от \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ N \_\_\_\_\_

ИНСТРУКЦИЯ (ПРИМЕРНАЯ)

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасности в помещениях организации. Все работники независимо от занимаемой должности обязаны знать и строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Работники, виновные в нарушении требований данной инструкции, несут ответственность в установленном порядке.

1.2. Основные понятия:

Пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества от пожаров.

Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью людей.

Требования пожарной безопасности - специальные условия социального и технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными актами, документами или уполномоченным государственным органом.

Меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

Противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и содержания помещений, обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров.

1.3. Ответственность за соблюдение в структурных подразделениях организации противопожарного режима, установленного приказами и правилами пожарной безопасности, своевременное выполнение противопожарных мероприятий несут в соответствии с действующим законодательством руководители данных подразделений и лица, определенные соответствующим распоряжением ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

1.4. Работники, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, обязаны:

обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных требований инспекторов по пожарному надзору;

проводить разъяснительную работу по вопросам пожарной безопасности;

своевременно проводить противопожарный инструктаж.

1.5. Все работники должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа и ознакомления с настоящей инструкцией.

1.6. По каждому отдельному помещению назначается ответственный за обеспечение пожарной безопасности, табличка с фамилией которого вывешивается на видном месте. Назначение оформляется приказом по организации.

1.7. Ответственные за обеспечение пожарной безопасности обязаны:

обеспечить соблюдение на вверенных им участках работы установленного противопожарного режима;

следить за исправностью приборов отопления, вентиляции, электроустановок, технологического оборудования и принимать незамедлительные меры к устранению обнаруженных неисправностей, способных привести к возникновению пожара;

производить ежедневный осмотр помещений перед их закрытием по окончании работы;

следить за наличием и исправным состоянием имеющихся средств пожаротушения, а также отключением электроприборов по окончании работы.

1.8. Все работники организации должны допускаться к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа. Вводный инструктаж также обязаны пройти лица, прибывшие на обучение или практику.

Инструктируемые должны знать:

общий порядок обеспечения пожарной безопасности в организации;

местонахождение в административном здании, структурном подразделении (на рабочем месте) первичных средств пожаротушения и индивидуальной защиты; инструкцию по их применению;

порядок вызова подразделений пожарной охраны;

действия по эвакуации людей, материальных ценностей, тушению пожара до прибытия подразделений пожарной охраны;

ответственность за нарушение требований правил пожарной безопасности.

1.9. Непосредственно на рабочем месте ответственным за обеспечение пожарной безопасности в структурном подразделении проводится первичный противопожарный инструктаж со всеми вновь принятыми на работу, с переведенными из других подразделений и с лицами, прибывшими на обучение или практику.

1.10. Повторный инструктаж проводится не реже одного раза в год.

2. Содержание территории

2.1. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в организации, за содержание прилегающей территории несет отдел материально-технического обеспечения организации (или иное структурное подразделение, закрепленное приказом по организации).

2.2. Территория, прилегающая к зданиям, должна постоянно содержаться в чистоте и систематически очищаться от сгораемого мусора, иметь наружное освещение в темное время суток.

2.3. Дороги, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям, наружным пожарным лестницам и источникам наружного противопожарного водоснабжения должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии.

2.4. Хранение оборудования и других материалов вплотную к зданиям и сооружениям не допускается.

2.5. Запрещено разведение костров и сжигание мусора на территории организации.

2.6. Сети противопожарного водопровода на территории организации должны находиться в исправном состоянии. Проверка их работоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью).

3. Содержание помещений

3.1. С целью создания безопасных условий первичные средства пожаротушения, противопожарные системы и установки (противодымная защита, средства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, клапаны, другие защитные устройства в противопожарных стенах и перекрытиях, наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах и т.п.) должны содержаться в исправном рабочем состоянии и в соответствии с паспортными данными на них.

3.2. Лестничные клетки, коридоры, тамбуры и холлы должны быть свободны, на них не должны размещаться предметы, препятствующие передвижению людей. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов должны надежно крепиться к полу.

3.3. Не допускается хранение в служебных помещениях баллонов со сжатым газом, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

3.4. Не допускается хранение документов и других сгораемых материалов на радиаторах отопления, подоконниках и других пожароопасных местах.

3.5. Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности, пути эвакуации и эвакуационные выходы, специально оборудованные места для курения должны быть обозначены знаками пожарной безопасности.

3.6. Курение в здании и на территории организации разрешается только в специально отведенных местах. Эти места должны быть обозначены знаками "Место для курения".

3.7. В служебных и вспомогательных помещениях запрещается:

использовать электронагревательные приборы без подставок из негорючих материалов;

пользоваться поврежденными розетками и рубильниками;

складировать у электрощитов и другой пусковой аппаратуры горючие вещества и материалы.

3.8. Внутри служебных помещений должны быть вывешены таблички с указанием фамилии лица, ответственного за противопожарное состояние помещения, и номера телефонов пожарной охраны.

3.9. По окончании рабочего дня необходимо произвести уборку рабочего места, закрыть окна и форточки, отключить электрооборудование, закрыть помещение на ключ. Помещения, обеспеченные техническими средствами охраны, сдать на центральный пункт под охрану. Выполнение данного пункта возлагается на работников, ответственных за пожарную безопасность.

3.10. Административное здание и служебные помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03).

Обеспечение первичными средствами пожаротушения, оснащение первичными средствами пожаротушения, оборудование здания (холлы, коридоры, лестницы, служебные помещения) знаками пожарной безопасности осуществляет отдел материально-технического обеспечения организации (или другая уполномоченная структура).

4. Действия персонала при пожаре

4.1. В случае возникновения пожара эвакуация работников организации производится в соответствии с планами эвакуации, которые вывешиваются на каждом этаже здания, разработанной и утвержденной Инструкцией по эвакуации сотрудников организации в случае возникновения пожара.

4.2. Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения должен:

незамедлительно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01, при этом назвав точный адрес места пожара и свою фамилию;

принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

4.3. Руководители и должностные лица, ответственные за пожарную безопасность, при возникновении пожара должны:

сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону 01;

в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;

дать команду на отключение электроэнергии в здании, где произошел пожар;

прекратить все работы в здании, за исключением работ по тушению пожара;

удалить за пределы опасной зоны всех работников, за исключением работников, принимающих участие в тушении пожара;

до прибытия пожарных подразделений осуществлять общее руководство тушением пожара;

обеспечить соблюдение правил техники безопасности работниками, участвующими в тушении пожара, одновременно организовать эвакуацию материальных ценностей;

организовать встречу пожарных подразделений, оказать им помощь в выборе кратчайшего пути к месту возникновения пожара;

по прибытии пожарных подразделений руководитель или лицо, его замещающее, информирует руководителя пожарного подразделения о конструктивных особенностях объекта, прилегающих строений и другие сведения, необходимые для успешного тушения пожара (по запросу пожарной охраны), а также организует привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

Приложение N 4

к приказу организации

от \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ N \_\_\_\_\_

ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

При пожаре:

1. Сообщить по телефону в пожарную охрану (номер телефона - 01) адрес объекта и что горит.

2. Оповестить дежурного и остальных работников.

3. В случае угрозы жизни организовать эвакуацию.

4. Привести в действие ручные пусковые устройства установок оповещения и противопожарной защиты.

5. Приступить к тушению пожара.

6. Сообщить прибывшим подразделениям пожарных обстановку, указать кратчайший путь к очагу пожара.

Соблюдайте правила пожарной безопасности!

Приложение N 5

к приказу организации

от \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ N \_\_\_\_\_

ОБЛОЖКА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование организации)

ЖУРНАЛ N \_\_\_\_\_

УЧЕТА ИНСТРУКТАЖЕЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Начат \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_\_\_ г.

Окончен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_\_\_ г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Фамилия,  имя, отчест- во инструк-  тируемого  лица | Год  рождения инструк- тируемо- го лица | Профессия, должность  инструк-  тируемого  лица | Вид  инструк- тажа | Фамилия,  имя,  отчество, должность инструк-  тирующего лица | Подпись | |
| инст-  рукти-  руемого лица | инст-  рукти-  рующего лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 6

к приказу организации

от \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ N \_\_\_\_\_

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ОБУЧЕНИЮ РАБОТНИКОВ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

(ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ИНСТРУКТАЖЕЙ)

1. Общие положения

1.1. Настоящие рекомендации разработаны в целях реализации требований Федерального закона Российской Федерации "О пожарной безопасности", Правил пожарной безопасности в Российской Федерации - ППБ 01-03, предусматривающих обязательное обучение мерам пожарной безопасности работников организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.

1.2. Рекомендации предназначены для оказания практической помощи при проведении противопожарных инструктажей.

1.3. Обучение мерам пожарной безопасности проводится непосредственно в структурных подразделениях в виде:

противопожарных инструктажей;

пожарно-тактических учений (занятий);

самостоятельной подготовки.

1.4. Ответственность за организацию обучения мерам пожарной безопасности несет руководитель структурного подразделения.

2. Противопожарные инструктажи

2.1. Противопожарный инструктаж - это доведение до работников основных требований пожарной безопасности, изучение пожарной опасности технологических процессов производств и оборудования, средств противопожарной защиты и действий в случае возникновения пожара.

2.2. Противопожарные инструктажи в зависимости от их характера и времени проведения подразделяются на: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой.

2.3. О проведении противопожарного инструктажа делается соответствующая запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

2.4. Вводный противопожарный инструктаж проводится со всеми вновь принятыми работниками независимо от их занимаемой должности.

Инструктируемые должны знать:

общий порядок обеспечения пожарной безопасности;

местонахождение в подразделении (на рабочем месте) первичных средств пожаротушения и индивидуальной защиты; инструкцию по их применению;

порядок вызова пожарных подразделений;

действия по эвакуации людей, материальных ценностей, тушению пожара до прибытия подразделений пожарной охраны;

ответственность за нарушение требований правил пожарной безопасности.

2.5. Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте:

перед началом самостоятельной рабочей деятельности;

с работниками, переведенными из одного структурного подразделения в другое;

с лицами, прибывающими на производственную практику или обучение;

с работниками, выполняющими новую для них работу.

Инструктируемые должны знать:

основные положения федеральных и ведомственных нормативных правовых актов в области пожарной безопасности;

требования правил пожарной безопасности в объеме выполняемых обязанностей (работ) по должности (специальности);

места расположения и порядок применения имеющихся на рабочем месте средств пожаротушения и связи;

организацию тушения пожара до прибытия пожарных подразделений, эвакуации людей, материальных ценностей, встречи пожарных подразделений.

2.6. Повторный противопожарный инструктаж проводится не реже одного раза в год со всеми работниками независимо от квалификации, образования, стажа и характера выполняемой работы с целью закрепления знаний требований пожарной безопасности по тематике вопросов, разработанных для проведения первичного противопожарного инструктажа.

2.7. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится с целью:

изучения вновь принятых или измененных нормативных правовых актов в области пожарной безопасности;

ознакомления с новым оборудованием, требующим дополнительных знаний мер пожарной безопасности;

повторения основных требований, обязанностей и нормативно-правовых актов в области пожарной безопасности при перерыве в работе более года;

дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию представителей Государственной противопожарной службы МЧС России и по решению руководителя структурного подразделения.

2.8. Объем и содержание внепланового противопожарного инструктажа определяет руководитель структурного подразделения в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения. При регистрации внепланового противопожарного инструктажа указывают причину его проведения.

2.9. Повторный и внеплановый противопожарные инструктажи проводятся индивидуально или с группой работников.

2.10. Целевой противопожарный инструктаж проводят с работниками при:

выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности;

производстве работ, на которые в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) оформляется наряд-допуск.

2.11. Конкретные условия прохождения целевого противопожарного инструктажа регулируются соответствующими нормативными правовыми актами в области пожарной безопасности.

2.12. Проведение всех инструктажей завершается проверкой, приобретенных работниками знаний и навыков, безопасных способов работы и действий при пожаре, применения первичных средств пожаротушения.

Приложение N 7

к приказу организации

от \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ N \_\_\_\_\_

ПРОГРАММА (ПРИМЕРНАЯ) ПРОВЕДЕНИЯ

ВВОДНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  темы | Наименование темы | Время |
| 1 | Введение. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности. Общие положения | 5 мин. |
| 2 | Общие понятия о горении и пожарной опасности зданий | 5 мин. |
| 3 | Причины возникновения пожаров | 5 мин. |
| 4 | Общие сведения о системах противопожарной защиты | 5 мин. |
| 5 | Действия при возникновении пожара, вызов пожарной охраны | 5 мин. |
| 6 | Требования пожарной безопасности к путям эвакуации | 5 мин. |
| 7 | Права и обязанности граждан | 5 мин. |
| 8 | Практическое занятие | 5 мин. |
| 9 | Зачет | 5 мин. |
| Итого | | 45 мин. |

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

Тема 1

Цель проведения противопожарного инструктажа. Статистика пожаров. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности:

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=9D75A7EB353FBDB9064712A7F07C55837BFCD2F97DD60279943FB7EBA9z9I9M) от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=9D75A7EB353FBDB9064712A7F07C55837DF6D5F475DE5F739C66BBE9zAIEM) от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

[правила](consultantplus://offline/ref=9D75A7EB353FBDB9064712A7F07C55837EFDD7F47BDE5F739C66BBE9zAIEM) пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03);

инструкции по пожарной безопасности.

Тема 2

Общие понятия о горении и пожарной опасности зданий.

Общие сведения о горении. Показатели, характеризующие взрывопожароопасные свойства веществ и материалов. Категорирование и классификация помещений, зданий, сооружений и технологических процессов по пожаро-взрывоопасности.

Тема 3

Причины возникновения пожаров.

Основные причины пожаров.

Тема 4

Общие сведения о системах противопожарной защиты.

Первичные средства пожаротушения. Устройство, тактико-технические характеристики, правила эксплуатации огнетушителей.

Наружное и внутреннее водоснабжение, назначение, устройство.

Пожарные краны. Размещение и осуществление контроля за внутренними пожарными кранами. Правила использования их при пожаре.

Назначение, область применения автоматических систем пожаротушения и сигнализации. Классификация, основные параметры станций пожарной сигнализации, пожарных извещателей. Правила монтажа и эксплуатации. Техническое обслуживание и контроль за работоспособностью. Принцип действия, устройство систем пожаротушения: водяного, пенного, газового и порошкового пожаротушения. Техническое обслуживание и контроль за работоспособностью систем.

Назначение, виды, основные элементы установок противодымной защиты. Основные требования норм и правил к системам противодымной защиты. Эксплуатация и проверка систем противодымной защиты.

Тема 5

Действия сотрудников офисов при возникновении пожара, вызов, встреча и сопровождение подразделений пожарной охраны к месту пожара. Порядок проведения эвакуации из зданий повышенной этажности и помещений с массовым пребыванием людей. Действия в случае значительного задымления. Действия по предотвращению паники. Оказание доврачебной помощи пострадавшим при пожаре.

Тема 6

Требования пожарной безопасности к путям эвакуации.

Пути эвакуации. Определение путей эвакуации и эвакуационных выходов.

Требования пожарной безопасности к путям эвакуации. Мероприятия, исключающие задымление путей эвакуации. План эвакуации на случай пожара на эксплуатируемых обучаемыми лицами объектах. Системы экстренного оповещения об эвакуации людей при пожарах. Организация учений (занятий) в организации по эвакуации людей по разным сценариям.

Тема 7

Практическое занятие.

Организация занятия по эвакуации персонала. Практическое ознакомление и работа с огнетушителем. Тренировка использования пожарного крана. Практическое ознакомление с системами противопожарной защиты организации.

Тема 8

Зачет

Проверка знаний

Приложение N 8

к приказу организации

от \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ N \_\_\_\_\_

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО

ИНСТРУКТАЖА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  темы | Наименование темы | Время |
| 1 | Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности | 5 мин. |
| 2 | Организационные мероприятия по обеспечению пожарной  безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием  людей | 10 мин. |
| 3 | Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массо-  вым пребыванием людей | 10 мин. |
| 4 | Автоматические средства обнаружения, извещения и тушения  пожаров, первичные средства тушения пожаров, действия при  возникновении пожара, вызов пожарной охраны | 10 мин. |
| 5 | Практическое занятие | 5 мин. |
| 6 | Проверка знаний | 5 мин. |
| Итого | | 45 мин. |

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

Тема 1

Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности:

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=9D75A7EB353FBDB9064712A7F07C55837BFCD2F97DD60279943FB7EBA9z9I9M) от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=9D75A7EB353FBDB9064712A7F07C55837DF6D5F475DE5F739C66BBE9zAIEM) от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

[правила](consultantplus://offline/ref=9D75A7EB353FBDB9064712A7F07C55837EFDD7F47BDE5F739C66BBE9zAIEM) пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03);

инструкции по пожарной безопасности.

Тема 2

Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей.

Краткий обзор пожаров в общественных зданиях. Примеры наиболее характерных пожаров в помещениях офисов. Их анализ, причины. Обязанности руководителей организаций по осуществлению мер пожарной безопасности.

Основные организационные мероприятия по установлению противопожарного режима. Порядок обучения служащих мерам пожарной безопасности на рабочих местах и действиям при возникновении пожара. Создание в организациях пожарно-технических комиссий, добровольных пожарных дружин, их задачи и практическая деятельность.

Тема 3

Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей.

Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и электронагревательных приборов. Короткое замыкание, перегрузка, переходное сопротивление, искрение, их сущность, причины возникновения и способы предотвращения. Хранение и обращение с огнеопасными жидкостями. Основные факторы, определяющие пожарную опасность ЛВЖ и ГЖ. Требования к местам их хранения. Разработка плана эвакуации, содержание путей эвакуации, пользование лифтами во время пожара. Особенности распространения огня в зданиях повышенной этажности. Повышенная опасность продуктов горения. Незадымляемые лестничные клетки. Специальные требования пожарной безопасности к помещениям с размещением значительного количества электроприборов, офисного оборудования и оргтехники. Порядок хранения документов.

Тема 4

Первичные средства пожаротушения, автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Действия при возникновении пожара, вызов пожарной охраны.

Первичные средства тушения пожаров, их использование при возникновении загорания. Автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Назначение, устройство, принцип действия и применение углекислотных, порошковых и аэрозольных огнетушителей. Назначение, устройство, оснащение и правила эксплуатации внутренних пожарных кранов.

Использование подсобных средств и пожарного инвентаря для тушения пожара.

Нормы обеспечения учреждений средствами пожаротушения. Действия сотрудников офисов при возникновении пожара, вызов, встреча и сопровождение подразделений пожарной охраны к месту пожара. Порядок проведения эвакуации из зданий повышенной этажности и помещений с массовым пребыванием людей. Действия в случае значительного задымления. Действия по предотвращению паники. Оказание доврачебной помощи пострадавшим при пожаре.

Тема 5

Практическое занятие.

Организация занятия по эвакуации персонала. Практическое ознакомление и работа с огнетушителем. Тренировка использования пожарного крана. Практическое ознакомление с системами противопожарной защиты организации.

Тема 6

Зачет.

Проверка знаний.

Приложение N 9

к приказу организации

от \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ N \_\_\_\_\_

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ОБУЧЕНИЮ РАБОТНИКОВ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

(ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО МИНИМУМА)

1. Общие положения

1.1. Настоящие рекомендации разработаны в целях реализации требований Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=9D75A7EB353FBDB9064712A7F07C55837BFCD2F97DD60279943FB7EBA9z9I9M) Российской Федерации "О пожарной безопасности", [Правил](consultantplus://offline/ref=9D75A7EB353FBDB9064712A7F07C55837EFDD7F47BDE5F739C66BBE9AE9602A679F7A424117D9Dz3I8M) пожарной безопасности в Российской Федерации - ППБ 01-03, предусматривающих обязательное обучение мерам пожарной безопасности работников организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.

1.2. Рекомендации предназначены для оказания практической помощи при проведении организации обучения пожарно-техническому минимуму в организации.

1.3. Ответственность за организацию и своевременность обучения в области пожарной безопасности и проверку знаний правил пожарной безопасности работников организаций несет руководитель организации.

2. Пожарно-технический минимум

2.1. Пожарно-технический минимум - это обучение работников организаций в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.

2.2. Обучение пожарно-техническому минимуму работников организаций проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения.

2.3. По разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации обучаются:

руководители подразделений организации;

работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в подразделениях;

работники, осуществляющие круглосуточную охрану организации;

граждане, участвующие в деятельности подразделений пожарной охраны по предупреждению и (или) тушению пожаров на добровольной основе.

2.4. Специальные программы разрабатываются и утверждаются руководителем организации.

Согласование специальных программ организаций осуществляется территориальными органами государственного пожарного надзора.

Специальные программы составляются для каждой категории обучаемых с учетом специфики профессиональной деятельности, особенностей исполнения обязанностей по должности и положений отраслевых документов.

2.5. Обучение по специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации проводится руководителем организации или лицом, назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации, ответственным за пожарную безопасность, имеющим соответствующую подготовку.

2.6. Проверка знаний требований пожарной безопасности работников организации осуществляется по окончании обучения пожарно-техническому минимуму с отрывом от производства и проводится квалификационной комиссией, назначенной приказом (распоряжением) руководителя организации, состоящей не менее чем из трех человек.

2.7. Для проведения проверки знаний требований пожарной безопасности работников, прошедших обучение пожарно-техническому минимуму в организации без отрыва от производства, приказом (распоряжением) руководителя организации создается квалификационная комиссия в составе не менее трех человек, прошедших обучение и проверку знаний требований пожарной безопасности в установленном порядке.

2.8. Квалификационная комиссия по проверке знаний требований пожарной безопасности состоит из председателя, заместителя (заместителей) председателя и членов комиссии, секретаря.

2.9. Работники, проходящие проверку знаний, должны быть заранее ознакомлены с программой и графиком проверки знаний.

2.10. Внеочередная проверка знаний требований пожарной безопасности работников организации независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится:

при утверждении новых или внесении изменений в нормативные правовые акты, содержащие требования пожарной безопасности (при этом осуществляется проверка знаний только этих нормативных правовых актов);

при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических процессов, требующих дополнительных знаний по правилам пожарной безопасности работников (в этом случае осуществляется проверка знаний требований пожарной безопасности, связанных с соответствующими изменениями);

при назначении и или переводе работников на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний по пожарной безопасности (до начала исполнения ими своих должностных обязанностей);

по требованию должностных лиц органа государственного пожарного надзора, других органов ведомственного контроля, а также руководителя (или уполномоченного им лица) организации при установлении нарушений требований пожарной безопасности и недостаточных знаний требований пожарной безопасности;

после происшедших пожаров, а также при выявлении нарушений работниками организации требований нормативных правовых актов по пожарной безопасности;

при перерыве в работе в данной должности более одного года;

при осуществлении мероприятий по надзору органами государственного пожарного надзора.

2.11. Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований пожарной безопасности определяются стороной, инициирующей ее проведение.

2.12. Перечень контрольных вопросов для проверки знаний работников организации разрабатывается работниками, ответственными за пожарную безопасность, с учетом специфики производственной деятельности и включает в обязательном порядке практическую часть (действия при пожаре, применение первичных средств пожаротушения).

2.13. Контроль за своевременным проведением проверки знаний требований пожарной безопасности работников осуществляется руководителем организации.

Приложение N 10

к приказу организации

от \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ N \_\_\_\_\_

Согласовано Утверждаю

Начальник отдела Государственного Руководитель организации

пожарного надзора

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (инициалы, фамилия) (подпись) (инициалы, фамилия)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ПРОГРАММА (ПРИМЕРНАЯ) ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО МИНИМУМА

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПОЖАРНУЮ

БЕЗОПАСНОСТЬ В ОРГАНИЗАЦИЯХ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование тем | Время |
| 1 | Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности | 1 час |
| 2 | Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безо-  пасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием  людей | 1 час |
| 3 | Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массо-  вым пребыванием людей | 2 часа |
| 4 | Автоматические средства обнаружения, извещения и тушения  пожаров, первичные средства тушения пожаров, действия при  возникновении пожара, вызов пожарной охраны | 3 часа |
| 5 | Практическое занятие | 2 часа |
| 6 | Зачет | 1 час |
| Итого | | 10 часов |

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

Тема 1

Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности.

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=9D75A7EB353FBDB9064712A7F07C55837BFCD2F97DD60279943FB7EBA9z9I9M) от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". [Правила](consultantplus://offline/ref=9D75A7EB353FBDB9064712A7F07C55837EFDD7F47BDE5F739C66BBE9AE9602A679F7A424117D9Dz3I8M) пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03. Инструкции по пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности. Права, обязанности, ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности.

Тема 2

Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым скоплением людей.

Краткий обзор пожаров в общественных зданиях. Примеры наиболее характерных пожаров в помещениях офисов. Их анализ, причины. Обязанности руководителей учреждений по осуществлению мер пожарной безопасности. Основные организационные мероприятия по установлению противопожарного режима. Порядок обучения служащих мерам пожарной безопасности на рабочих местах и действиям при возникновении пожара. Создание в учреждениях пожарно-технических комиссий, добровольных пожарных дружин, их задачи и практическая деятельность.

Тема 3

Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым скоплением людей.

Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и электронагревательных приборов. Короткое замыкание, перегрузка, переходное сопротивление, искрение, их сущность, причины возникновения и способы предотвращения. Хранение и обращение с огнеопасными жидкостями. Основные факторы, определяющие пожарную опасность ЛВЖ и ГЖ. Требования к местам их хранения. Разработка плана эвакуации, содержание путей эвакуации, пользование лифтами во время пожара. Особенности распространения огня в зданиях повышенной этажности. Повышенная опасность продуктов горения. Незадымляемые лестничные клетки. Специальные требования пожарной безопасности к помещениям с размещением значительного количества электроприборов, офисного оборудования и оргтехники. Порядок хранения печатной продукции и документов.

Тема 4

Первичные средства пожаротушения, автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Действия при возникновении пожара, вызов пожарной охраны.

Первичные средства тушения пожаров, их использование при возникновении загорания. Автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Назначение, устройство, принцип действия и применение углекислотных, порошковых и аэрозольных огнетушителей. Назначение, устройство, оснащение и правила эксплуатации внутренних пожарных кранов. Использование подсобных средств и пожарного инвентаря для тушения пожара. Нормы обеспечения учреждений средствами пожаротушения. Действия сотрудников офисов при возникновении пожара, вызов, встреча и сопровождение пожарных команд к месту пожара. Порядок проведения эвакуации из зданий повышенной этажности и помещений с массовым пребыванием людей. Действия в случае значительного задымления. Действия по предотвращению паники. Оказание доврачебной помощи пострадавшим при пожаре.

Практическое занятие.

Организация учений по эвакуации персонала. Работа с огнетушителем.

Зачет.

Проверка знаний пожарно-технического минимума.

Приложение N 11

к приказу организации

от \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ N \_\_\_\_\_

СОСТАВ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ ОРГАНИЗАЦИИ

ПО ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Фамилия, имя, отчество | Должность |
| Председатель комиссии | | |
| 1 |  |  |
| Члены комиссии | | |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| Секретарь комиссии | | |
| 1 |  |  |

Приложение N 12

к приказу организации

от \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ N \_\_\_\_\_

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО СОДЕРЖАНИЮ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

1. Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей в защищаемом помещении или на объекте следует производить в зависимости от их огнетушащей способности, предельной площади, а также класса пожара горючих веществ и материалов:

класс А - пожары твердых веществ, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага);

класс В - пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ;

класс С - пожары газов;

класс D - пожары металлов и их сплавов;

класс (Е) - пожары, связанные с горением электроустановок.

Выбор типа огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами возможных очагов пожара. При их значительных размерах необходимо использовать передвижные огнетушители.

2. В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже должны размещаться не менее двух ручных огнетушителей.

3. Огнетушители, отправленные из организации на перезарядку, должны заменяться соответствующим количеством заряженных огнетушителей.

4. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 20 м для общественных зданий и сооружений; 30 м для помещений категорий А, Б и В; 40 м для помещений категории Г; 70 м для помещений категории Д.

5. В организации должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.

Учет проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения следует вести в специальном журнале произвольной формы.

6. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской. На него заводят паспорт по установленной форме.

7. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться.

8. Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м.

Техническое обслуживание огнетушителей

Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническому обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в течение всего срока эксплуатации. Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей.

Периодические проверки необходимы для контроля состояния огнетушителей, контроля места установки огнетушителей и надежности их крепления, возможности свободного подхода к ним.

Техническое обслуживание огнетушителей должно проводиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации и с использованием необходимых инструментов и материалов лицом, назначенным приказом по организации, прошедшим в установленном порядке проверку знаний нормативно-технических документов по устройству и эксплуатации огнетушителей и параметрам огнетушащего вещества, способным самостоятельно проводить необходимый объем работ по обслуживанию огнетушителей.

Огнетушители, выведенные на время ремонта, испытания или перезарядки из эксплуатации, должны быть заменены резервными огнетушителями с аналогичными параметрами.

Перед введением огнетушителя в эксплуатацию он должен быть подвергнут первоначальной проверке, в процессе которой производят внешний осмотр, проверяют комплектацию огнетушителя и состояние места его установки (заметность огнетушителя или указателя места его установки, возможность свободного подхода к нему), а также читаемость и доходчивость инструкции по работе с огнетушителем. В ходе проведения внешнего осмотра контролируется:

отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя;

состояние защитных и лакокрасочных покрытий;

наличие четкой и понятной инструкции;

состояние предохранительного устройства;

исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне;

масса огнетушителя, а также масса огнетушащего вещества в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем);

состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя огнетушащего вещества (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или других предметов, препятствующих свободному выходу огнетушащего вещества из огнетушителя);

состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя).

Результат проверки заносят в паспорт огнетушителя и в журнал учета огнетушителей.

Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителей и подходов к ним, а также проведение внешнего осмотра огнетушителей.

Ежегодная проверка огнетушителей включает в себя внешний осмотр огнетушителей, осмотр места их установки и подходов к ним. В процессе ежегодной проверки контролируют величину утечки вытесняющего газа из газового баллона или огнетушащего вещества из газовых огнетушителей. Производят вскрытие огнетушителей (полное или выборочное), оценку состояния фильтров, проверку параметров огнетушащего вещества и, если они не соответствуют требованиям соответствующих нормативных документов, производят перезарядку огнетушителей.

Если в ходе проверки обнаружено несоответствие какого-либо параметра огнетушителя требованиям действующих нормативных документов, необходимо устранить причины выявленных отклонений параметров и перезарядить огнетушитель.

В случае если величина утечки за год вытесняющего газа или огнетушащего вещества из газового огнетушителя превышает предельные значения, огнетушитель выводят из эксплуатации и отправляют в ремонт или на перезарядку.

Не реже одного раза в 5 лет каждый огнетушитель и баллон с вытесняющим газом должны быть разряжены, корпус огнетушителя полностью очищен от остатков огнетушащего вещества, произведен внешний и внутренний осмотр, а также проведены испытания на прочность и герметичность корпуса огнетушителя, пусковой головки, шланга и запорного устройства. В ходе проведения осмотра необходимо контролировать:

состояние внутренней поверхности корпуса огнетушителя (отсутствие вмятин или вздутий металла, отслаивание защитного покрытия);

отсутствие следов коррозии;

состояние прокладок, манжет или других видов уплотнений;

состояние предохранительных устройств, фильтров, приборов измерения давления, редукторов, вентилей, запорных устройств и их посадочных мест;

массу газового баллончика, срок его очередного испытания или срок гарантийной эксплуатации газогенерирующего элемента;

состояние поверхности и узлов крепления шланга;

состояние, гарантийный срок хранения и значения основных параметров ОТВ;

состояние и герметичность контейнера для поверхностно-активного вещества или пенообразователя (для водных, воздушно-эмульсионных и воздушно-пенных огнетушителей с раздельным хранением воды и других компонентов заряда).

В случае обнаружения механических повреждений или следов коррозии корпус и узлы огнетушителя должны быть подвергнуты испытанию на прочность досрочно.

Если гарантийный срок хранения заряда огнетушащего вещества истек или обнаружено, что заряд хотя бы по одному из параметров не соответствует требованиям технических условий, он подлежит замене.

Порошковые огнетушители при ежегодном техническом осмотре выборочно (не менее 3% от общего количества огнетушителей одной марки, но не менее 1 шт.) разбирают и производят проверку основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка (внешний вид, наличие комков или посторонних предметов, сыпучесть при пересыпании рукой, возможность разрушения небольших комков до пылевидного состояния при их падении с высоты 20 см, содержание влаги и дисперсность). В случае если хотя бы по одному из параметров порошок не удовлетворяет требованиям нормативной и технической документации, все огнетушители данной марки подлежат перезарядке.

Порошковые огнетушители, используемые для защиты транспортных средств, проверяют в полном объеме с интервалом не реже одного раза в 12 месяцев.

О проведенных проверках делают отметку в журнале учета огнетушителей.

Перезарядка огнетушителей

Все огнетушители должны перезаряжаться сразу после применения или если величина утечки газового огнетушащего вещества или вытесняющего газа за год превышает допустимое значение, но не реже сроков, указанных в таблице 1. Сроки перезарядки огнетушителей зависят от условий их эксплуатации и от вида используемого огнетушащего вещества.

При перезарядке корпуса огнетушителей низкого или высокого давления подвергают испытанию гидростатическим пробным испытательным.

Таблица 1

СРОКИ ПРОВЕРКИ ПАРАМЕТРОВ ОГНЕТУШАЩЕГО ВЕЩЕСТВА

И ПЕРЕЗАРЯДКА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид используемого  огнетушащего вещества | Срок (не реже) | |
| параметров огнетушащего  вещества | перезарядка  огнетушителей |
| Вода, вода с добавками | 1 раз в год | 1 раз в год <\*> |
| Пена | 1 раз в год | 1 раз в год <\*> |
| Порошок | 1 раз в год (выборочно) | 1 раз в год <\*> |
| Углекислота (двуокись  углерода) | Взвешиванием 1 раз в год | 1 раз в 5 лет <\*> |
| Хладон | Взвешиванием 1 раз в год | 1 раз в 5 лет <\*> |
|  |  |  |
| --------------------------------  <\*> Огнетушители с многокомпонентным стабилизированным зарядом на основе углеводородного или фторсодержащего пенообразователя, а также огнетуши-  тели, внутренняя поверхность корпуса которых защищена полимерным или  эпоксидным покрытием или корпус огнетушителя изготовлен из нержавеющей  стали, должны проверяться и перезаряжаться с периодичностью, рекомендо-  ванной фирмой - изготовителем огнетушителей | | |

Корпусы углекислотных огнетушителей подвергают испытанию гидростатическим давлением не реже одного раза в 5 лет.

После успешного завершения испытания корпуса на прочность огнетушитель должен быть просушен, покрашен (при необходимости) и заряжен огнетушащим веществом.

Корпусы порошковых и газовых огнетушителей перед зарядкой огнетушащего вещества должны быть просушены. Наличие в них влаги не допускается.

Огнетушители или отдельные узлы, не выдержавшие гидравлического испытания на прочность, не подлежат последующему ремонту, их выводят из эксплуатации и выбраковывают.

Порошковые огнетушители, установленные на транспортных средствах вне кабины или салона и подвергающиеся воздействию неблагоприятных климатических и (или) физических факторов, должны перезаряжаться не реже 1 раза в год, остальные огнетушители, установленные на транспортных средствах, - не реже одного раза в два года.

Огнетушащие вещества, предназначенные для зарядки в огнетушитель, должны быть герметично упакованы, иметь четкую маркировку и необходимую сопроводительную техническую документацию, а также пройти входной контроль на проверку соответствия их основных эксплуатационных параметров требованиям нормативных документов.

Огнетушащие вещества, не соответствующие по своим параметрам требованиям нормативной и технической документации, не должны применяться для зарядки в огнетушители.

Не допускается при перезарядке огнетушителей использовать неизрасходованный остаток огнетушащего вещества (после применения огнетушителя) без квалификационной проверки его свойств на соответствие требованиям НТД.

Записи о проведенном техническом обслуживании

огнетушителей

О проведенном техническом обслуживании делается отметка в паспорте, на корпусе (с помощью этикетки или бирки) огнетушителя и производится запись в специальном журнале.

Таблица 2

СОДЕРЖАНИЕ ЭТИКЕТКИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания | | | |
| Осмотр огнетушителя  (проверен изнутри,  снаружи)/дата: месяц, год/ | Проверка качества ОТВ/ дата/; перезарядка  ОТВ/ марка ОТВ, дата  перезарядки/ | | Гидравлическое (пневма-  тическое) испытание/дата проведения, величина  испытательного давления/ |
| Организация, проводившая техническое обслуживание, фамилия специалиста | | Дата следующего испытания  огнетушителя | |

На огнетушитель каждый раз при техническом обслуживании, сопровождающемся его вскрытием, наносят этикетку с четко читаемой и сохраняющейся длительное время надписью. Этикетка должна содержать информацию, приведенную в таблице 2. Этикетку с защитным полимерным покрытием и слоем клеящего вещества наносят на корпус огнетушителя.

При проведении перезарядки порошкового огнетушителя кроме указанной таблички рекомендуется помещать внутрь огнетушителя дополнительную алюминиевую или полимерную пластинку (размером порядка 40 х 25 мм) с указанием марки заряженного порошка, даты перезарядки и организации, проводившей ее. Надписи на пластинке должны сохраняться не менее четырех лет; пластинка должна прочно крепиться за сифонную трубку или в другом удобном месте, она не должна мешать выходу порошка из огнетушителя при его применении.

В журнале учета огнетушителей на объекте должна содержаться следующая информация:

марка огнетушителя, присвоенный ему номер, дата введения его в эксплуатацию, место его установки;

параметры огнетушителя при первоначальном осмотре (масса, давление, марка заряженного огнетушащего вещества, заметки о техническом состоянии огнетушителя);

дата проведения осмотра, замечания о состоянии огнетушителя;

дата проведения технического обслуживания со вскрытием огнетушителя;

дата проведения проверки или замены заряда огнетушащего вещества, марка заряженного огнетушащего вещества;

наименование организации, проводившей перезарядку;

дата поверки индикатора и регулятора давления, кем проверены;

дата проведения испытания огнетушителя и его узлов на прочность, наименование организации, проводившей испытание; дата следующего планового испытания;

состояние ходовой части передвижного огнетушителя, дата ее проверки, выявленные недостатки, намеченные мероприятия;

должность, фамилия, имя, отчество и подпись ответственного лица.

Рекомендуемые образцы документов по техническому

обслуживанию огнетушителей

Эксплуатационный паспорт на огнетушитель

1. Номер, присвоенный огнетушителю \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Дата введения огнетушителя в эксплуатацию \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Место установки огнетушителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Тип и марка огнетушителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Завод-изготовитель огнетушителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Заводской номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Дата изготовления огнетушителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Марка (концентрация) заряженного огнетушащего вещества

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 3

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОГНЕТУШИТЕЛЯ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата и вид проведен-  ного тех-  нического  обслужива- ния | Внешний  вид и  состоя-  ние  узлов  огнету-  шителя | Полная  масса  огнету- шителя | Давление  (при наличии индикатора  давления)  <\*> или мас- са газового  баллона <\*\*> | Состояние  ходовой  части пе-  редвижного огнетуши-  теля | Принятые  меры по  устране-  нию отме- ченных  недостат- ков | Должность, фамилия,  инициалы  и подпись  ответст-  венного  лица |
|  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

<\*> Давление в корпусе закачного огнетушителя или в газовом баллоне (если он расположен снаружи и оснащен манометром или индикатором давления).

<\*\*> Масса баллона со сжиженным газом для вытеснения огнетушащего вещества из огнетушителя. Если баллончик расположен внутри корпуса огнетушителя, то его масса определяется раз в год (для порошковых огнетушителей - выборочно) и сравнивается со значением, указанным в паспорте огнетушителя.

Таблица 4

ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N и  марка огнетушителя | Проверка  узлов  огнету- шителя | Проверка качества ОТВ | Проверка индика-  тора  давления | Переза- рядка  огнету- шителя | Испытание узлов  огнетуши- теля | Замечание о техни-  ческом  состоянии | Принятые меры | Должность,  фамилия,  инициалы  и подпись  ответствен- ного лица |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5

ЖУРНАЛ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ И ПЕРЕЗАРЯДКИ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N и  марка огне- туши- теля | Дата проведения  испытания и перезарядки;  организация,  проводившая  техобслуживание | Результаты  осмотра и испытания  на  прочность | Срок  следущего  планового  испытания | Дата  проведения  перезарядки  огнету- шителя | Марка  (концен- трация)  заряжен- ного ОТВ | Резуль- тат  осмотра после  переза- рядки | Дата  следую- щей  плано-  вой  переза- рядки | Должность, фамилия,  инициалы  и подпись  ответственного  лица |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 13

к приказу организации

от \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ N \_\_\_\_\_

СОСТАВ (ПРИМЕРНЫЙ) ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ

ДРУЖИНЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ТАБЕЛЬ ПОЖАРНОГО РАСЧЕТА

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Фамилия,  имя,  отчество  работника | Должность работника | Должность  по  табелю  пожарного  расчета | Основные обязанности  при пожаре |
| 1 |  |  | Начальник  (командир) пожарного  расчета | Сообщает или дублирует сообщение  о пожаре по телефону 01:  адрес объекта;  место возникновения пожара;  свою фамилию.  В зависимости от обстановки ставит  задачи членам пожарного расчета на  эвакуацию людей и тушение пожара.  Занимается эвакуацией людей из опас-  ной зоны и руководит тушением пожара. Прекращает все работы в здании,  следит за безопасностью работающих на пожаре дружинников. Сообщает о пожаре руководителю организации, организует  встречу подразделений пожарной охраны |
| 2 |  |  | дружинник  N 1 | Работает с огнетушителем;  действует по указанию начальника  (командира) пожарного расчета в  зависимости от обстановки |
| 3 |  |  | дружинник  N 2 | Встречает подразделения пожарной  охраны, докладывает об обстановке  и сопровождает к месту пожара |
| 4 |  |  | дружинник  N 3 | Работает с огнетушителем;  действует по указанию начальника  (командира) пожарного расчета |
| 5 |  |  | дружинник  N 4 | Работает с огнетушителем;  действует по указанию начальника  (командира) пожарного расчета |
| 6 |  |  | дружинник  N 5 | Работает с огнетушителем;  действует по указанию начальника  (командира) пожарного расчета |

Приложение N 14

к приказу организации

от \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ N \_\_\_\_\_

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ (ПРИМЕРНАЯ)

ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Общие положения

1.1. Должностные обязанности ответственного за пожарную безопасность разработаны в соответствии с законодательством РФ, Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=9D75A7EB353FBDB9064712A7F07C55837BFCD2F97DD60279943FB7EBA9z9I9M) от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".

1.2. Настоящие должностные обязанности определяют функции, права, ответственность и сферу деятельности ответственного за пожарную безопасность.

1.3. На должность ответственного за пожарную безопасность назначается должностное лицо, имеющее высшее техническое образование или среднее техническое образование и стаж работы не менее трех лет.

1.4. Ответственный за пожарную безопасность назначается на должность и освобождается от должности приказом руководителя организации.

1.5. Ответственный за пожарную безопасность подчиняется непосредственно руководителю организации.

1.6. На время отсутствия ответственного за пожарную безопасность его обязанности исполняет работник, назначаемый приказом руководителя организации.

2. Функциональные обязанности

2.1. Ответственный за пожарную безопасность обязан знать:

действующие в организации приказы, правила, инструкции, положения по вопросам пожарной безопасности;

законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по вопросам пожарной безопасности;

основные производственные процессы организации, особенности эксплуатации оборудования, применяемого в организации;

мероприятия, направленные на предотвращение пожара в организации, технику, способы и приемы обеспечения пожарной безопасности;

технические средства и способы их применения для обеспечения пожарной безопасности, предотвращения и тушения пожара;

основные причины пожаров;

организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации.

2.2. Ответственный за пожарную безопасность обязан:

подготавливать приказы о порядке обеспечения пожарной безопасности на территории, в зданиях, сооружениях и помещениях организации, о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность в подразделениях организации, о введении в действие инструкций, положений и рекомендаций в части организации противопожарной защиты территории, зданий, сооружений, помещений организации;

разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;

следить за содержанием в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допуская их использования не по прямому назначению;

проводить противопожарную пропаганду;

обучать работников мерам пожарной безопасности;

сообщать руководителю организации о нарушении работниками норм пожарной безопасности;

оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;

предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в организации, а также о происшедших на ее территории пожарах и их последствиях;

незамедлительно сообщать руководителю организации и в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся средств и систем противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов, ведущих к месту возгорания;

проводить анализ пожарной безопасности организации, разработку приказов, инструкций и положений, устанавливающих должный противопожарный режим в организации;

организовывать и контролировать прохождение всеми работниками организации противопожарных инструктажей, проводимых ответственными за пожарную безопасность в структурных подразделениях организации в соответствии с требованиями НПБ "Организация обучения мерам пожарной безопасности работников организаций";

участвовать в расследовании, оформлении и вести учет пожаров, возгораний, пострадавших и погибших на пожарах, определении материального ущерба от пожара на предприятии;

разрабатывать (участвовать в разработке) инструкций, устанавливающих основные направления обеспечения систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты в организации, порядок обеспечения безопасности людей и сохранности материальных ценностей, а также создание условий для успешного тушения пожара;

обеспечивать выполнение требований государственного пожарного надзора, касающихся его деятельности, и соблюдение действующих норм и правил по обеспечению пожарной безопасности.

3. Права ответственного за пожарную безопасность

3.1. Ответственный за пожарную безопасность имеет право:

отстранять от работы лиц, не прошедших противопожарный инструктаж, а также показавших неудовлетворительные знания по основам пожарной безопасности;

знакомиться с проектами решений руководства организации, касающихся его деятельности;

проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших в организации;

требовать от руководства организации установления мер социального и экономического стимулирования работников организации за участие в борьбе с пожарами;

получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны;

организовывать и участвовать в обследованиях структурных подразделений организации на предмет обеспечения в них мер пожарной безопасности, состояния средств и систем противопожарной защиты;

организовывать и участвовать в проверках имущества организации на предмет обеспечения мер пожарной безопасности при работе с ним;

требовать от руководителей структурных подразделений организации сведения, документы и информацию, касающуюся его деятельности.

4. Ответственность ответственного за пожарную безопасность

4.1. Ответственный за пожарную безопасность несет дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации по труду:

за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязанностей;

за ненадлежащее состояние средств и систем противопожарной защиты в организации;

за причинение своими действиями или бездействием материального ущерба в порядке и пределах, установленных Трудовым [кодексом](consultantplus://offline/ref=9D75A7EB353FBDB9064712A7F07C55837BFCD1FD78D00279943FB7EBA9z9I9M) Российской Федерации;

за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в порядке и пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

за достоверность сведений, предоставляемых руководству организации и Государственному пожарному надзору;

за отказ выполнять распоряжения и указания руководителя организации;

за несоблюдение правил внутреннего распорядка;

за несоблюдение должностной инструкции, инструкций по пожарной безопасности.

5. Условия работы

Режим работы ответственного за пожарную безопасность определяется в соответствии с Правилами внутреннего распорядка, установленными в организации.

Приложение N 5 к постановлению Администрации Кутейниковского сельского поселения от «20»06.2012 N 28

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВИДАМ, СОДЕРЖАНИЮ И ИЗЛОЖЕНИЮ

ИНСТРУКЦИЙ (ПОЛОЖЕНИЙ) О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ КУТЕЙНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Виды инструкций (положений) о мерах пожарной

безопасности

1.1. Инструкции (положения) о мерах пожарной безопасности (далее - инструкции) разрабатываются на основе действующих норм и правил пожарной безопасности, других нормативных документов (стандартов, норм строительного и технологического проектирования, ведомственных норм и правил), а также требований паспортной документации на установки и оборудование, применяемые на предприятии, в части требований пожарной безопасности.

Инструкции устанавливают основные направления обеспечения систем предотвращения пожара и противопожарной защиты на предприятии, в организации, учреждении в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004, порядок обеспечения безопасности людей и сохранности материальных ценностей, а также создание условий для успешного тушения пожара.

1.2. Инструкции подразделяются на следующие виды:

1.2.1. Общеобъектовая инструкция - общая инструкция о мерах пожарной безопасности для предприятия, организации, учреждения (далее - предприятие).

1.2.2. Инструкции для отдельных зданий, сооружений, помещений, производственных процессов.

1.2.3. Инструкции по обеспечению безопасного производства временных пожаро- и взрывоопасных работ на предприятии (сварочных, огневых, строительно-монтажных и т.п.), выполняемых, в том числе, и сторонними организациями.

1.2.4. Положения об организации деятельности ведомственной, частной пожарной охраны и (или) противопожарных формирований и обучения работающих мерам пожарной безопасности в организации.

1.3. Разработка инструкций производится отделом (инженером) пожарной безопасности организации (начальником подразделения пожарной охраны, руководителем противопожарного формирования), председателем пожарно-технической комиссии или лицами, ответственными за пожарную безопасность организации.

Инструкции направляются на отзыв руководителям структурных подразделений организации.

1.4. Инструкции (положения) утверждаются руководителем организации, согласовываются со службой охраны труда и вводятся приказом по организации. Нарушение требований инструкций (положений) влечет за собой дисциплинарную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2. Содержание инструкций о мерах пожарной безопасности

2.1. Изложение обще-объектовой инструкции рекомендуется выполнять в последовательности, приведенной в [Правилах](consultantplus://offline/ref=9D75A7EB353FBDB9064712A7F07C55837EFDD7F47BDE5F739C66BBE9AE9602A679F7A424117D9Dz3I8M) пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), и включать в нее:

2.1.1. Общие положения, включающие юридические основания введения данного нормативного документа в организации и обязательность исполнения требований данной инструкции всеми работающими в организации. Ссылку на другие конкретные инструкции о мерах пожарной безопасности для зданий, сооружений, установок, помещений, технологического оборудования как на дополняющие требования данной инструкции и обязательные для исполнения. Порядок допуска работников организации к выполнению своих обязанностей, ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.

2.1.2. Организационные мероприятия, регламентирующие основные направления обеспечения пожарной безопасности в организации, порядок назначения, права и обязанности ответственных за пожарную безопасность, учреждения противопожарных формирований, обучения мерам пожарной безопасности и т.п.

2.1.3. Противопожарный режим на территории, в зданиях, сооружениях и помещениях организации.

2.1.4. Требования к содержанию путей эвакуации.

2.1.5. Требования пожарной безопасности к электроустановкам.

2.1.6. Требования пожарной безопасности к системам отопления и вентиляции.

2.1.7. Требования пожарной безопасности к технологическим установкам, взрыво- и пожароопасным процессам производства.

2.1.8. Порядок хранения веществ и материалов на территории, в зданиях и сооружениях организации.

2.1.9. Содержание источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения.

2.1.10. Содержание установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией.

2.1.11. Содержание пожарной техники и первичных средств пожаротушения.

2.1.12. Общий порядок действий при пожаре. Обязанности работников и администрации организации.

2.2. Инструкции для отдельных зданий, сооружений и помещений, а также технологических процессов производства разрабатываются на основании требований общеобъектовой инструкции и дополняют ее, более подробно анализируют пожарную опасность и конкретизируют требования пожарной безопасности. Инструкции для подразделений и технологических процессов организации не должны дублировать требования общеобъектовой инструкции. Обязанности при пожаре должны конкретно определять действия работающих по вызову пожарной охраны, эвакуации людей, спасанию материальных ценностей, действиям по тушению пожара. Выписки из инструкции вывешиваются на видных местах в защищаемом помещении.

2.3. Инструкции для выполнения временных взрыво- и пожароопасных, огневых, строительно-монтажных и т.п. работ, на которые выдается наряд-допуск, разрабатываются конкретно для проведения данных видов работ на предприятии. До начала производства работ по этим инструкциям проводится обучение работающих, о чем делается отметка в наряде-допуске администрацией организации.

Приложение N 6 к постановлению Администрации Кутейниковского сельского поселения от «20»06.2012 N 28

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

И ПОЖАРНОГО ИНВЕНТАРЯ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ И СТРОЕНИЙ,

НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГРАЖДАН

1. У каждого индивидуального жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб. м и комплектоваться ведрами.

2. У каждого индивидуального жилого строения должен быть установлен ящик для песка, который должен иметь объем 0,5; 1,0 или 3,0 куб. м и комплектоваться совковой лопатой.

3. В каждом индивидуальном жилом строении должен быть огнетушитель, который должен содержаться согласно паспорту и вовремя перезаряжаться.

4. Все помещения (комнаты, холлы, кладовые) индивидуальных жилых домов должны быть оборудованы автономными пожарными извещателями.

5. Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должны находиться: лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), емкость для хранения воды не менее 0,2 куб. м.

6. В частном секторе на стенах индивидуальных жилых домов (калитках или воротах домовладений) должны вывешиваться таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны прибывать к месту тушения пожара.